|  |
| --- |
| **MUSTA METALLI HINNAD RAPLAS ALATES 11.01.2023** |
| **NIMETUS** | **HIND** | **KIRJELDUS** |
| **Gabariitne teras – Teras 3A** | **235€/t \*** | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm ja rohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Torud: økuni 150 mm ja sein 6 mm ningrohkem. Max gabariit: 1500x500x500 mm. |
| **Mittegabariitne teras – Teras 5A** | **210€/t \*** | Materjali paksus: leht paksusega 4 mm jarohkem. Ümarmaterjal: ø 6 mm ja rohkem. Ületabgabariite: 1500x500x500 mm. |
| **Terasplekk – Teras 12A** | **205€/t \*** | Materjali paksus kuni 4 mm. Kerged metallist olmejäätmed –metallvõrgud, piirded, traadid, lindid, katusekatted jms. v.a. külmkapid. |
| **Romusõidukid – Teras 13A** | **215€/t** | Romusõidukid, mis võivad sisaldada keskkonnaohtlikke vedelikke või osasid (bensiini, diislikütust või gaasiseadet, mootori-, käigukasti- ja tagasillaõli, siduri-, piduri- ja jahutusvedelikku), plahvatusohtlikke osasid (turvapadjad, turvavööde eelpingutid). Sõiduki kaalust arvestatakse maha mittemetallilise osa (istmed, polster, rehvid jms) kaal. |
| **Musta metalli treilaast.** | **205€/t \*** | Materjali paksus kuni 4 mm. Treimisel ja freesimisel tekkivad metalllaastud. |
| **Malm – Teras 17A** | **230€/t \*** | Max gabariit: 1500x500x500 mm. |
| **Terasest ja/või malmist seadmed – Teras 20A** | **235€/t \*** | Terasest või malmist korpusega seadmed, mootorid, reduktorid, käigukastid jne. Õlivabad! |
|  |